*Załącznik nr 1 do SWZ*

Kosztorys ofertowy

„Prace remontowo-konserwatorskie kominów budynku Pałacu w Wysocku”

ODNOWIENIE KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU DAWNEGO PAŁACU OBECNIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOCKU

Obiekt lub rodzaj robót: **ROBOTY BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE**

Lokalizacja: **DZ. NR EW. GR. 362 OBR. 0012 WYSOCKO**

Inwestor: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WYSOCKU, 37-545 LASZKI**

Stawka r-g:

Narzuty: Koszty pośrednie

Zysk

VAT

Wartość kosztorysu netto:

VAT:

Wartość kosztorysu brutto:

Słownie:

**Sporządził:……………………………………**

Remont kominów - Wysock ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000575A9)

Kosztorys ofertowy

<-N

<-P

<-O

<-JE

<-IL

<-C

<-W

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jedn.** | **Wartość**  **netto** |
|  | Kosztorys | **ODNOWIENIE KOMINÓW PONAD DACHEM BUDYNKU**  **DAWNEGO PAŁACU OBECNIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WYSOCKU** |  |  |  |  |
| 1 | Element | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 202/1612/6  (1) | Rusztowania zewnętrzne dla kominukacji pionowej materiaow i  pracowników | kolumna | 4,00 |  |  |
| 1.2 | KNR 401/419/2 | Wykonanie rusztowania przy kominach | szt | 7,00 |  |  |
| 1.3 | KNR 401/420/2 | Wykonanie na dachu pomostów poziomych | m2 | 40,34 |  |  |
| 1.4 | KNR 403/1138/6 | Demontaż wsporników instalacji odgromowej | szt | 118,00 |  |  |
| 1.5 | KNR  403/1140/10 | Demontaż przewodów instalacji odgromowej | m | 118,04 |  |  |
| 1.6 | KNR 202/617/6  (2) analogia | Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim miejsc po demontażu  istniejącej instlacji dromowej | m | 12,00 |  |  |
| 1.7 | KNR 401/430/9 | Demontaż drabinki kominiarskiej | m | 15,30 |  |  |
| 1.8 | KNR 401/350/1 | Rozebranie kominów wolno stojących do wys. 1,00 m od góry | m3 | 9,82 |  |  |
| 1.9 | KNR 401/106/4 | Usuniecie gruzu z parteru budynku - analogia - transport  pionowy materiałów z rozbiórki kominów R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 9,82 |  |  |
| 1.10 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi do 1·km | m3 | 9,82 |  |  |
| 1.11 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami  samowyładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km Krotność=4 | m3 | 9,82 |  |  |
| 2 | Element | **Prace odtworzeniowe i naprawcze** |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 401/619/4 | Oczyszczenie powierzchni pozostawionej części kominów | m2 | 48,57 |  |  |
| 2.2 | TZKNBK  4/501/58 | Naprawa pozostawionej powierzchni kominów ( pojedyńcze  cegły, wykruszone spoiny) -przyjeto 25% pow. | m2 | 12,14 |  |  |
| 2.3 | KNR 40/213/1  analogia | Impregnacja pozostawionej pow. preparatem KIESOL poprzez  nałożenie pędzlem | m2 | 48,57 |  |  |
| 2.4 | TZKNBK 4/1201  /10 analogia | Podmurowanie rozebranych wcześniej kominów do poziomu  gzymsów koninowych  R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | m3 | 6,87 |  |  |
| 2.5 | TZKNBK 4/1401  /10 (1) analogia | Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł, gzymsy małe  R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | m | 201,70 |  |  |
| 2.6 | TZKNBK 4/1401  /11 (1) analogia | Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł, gzymsy średnie  R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | m | 121,02 |  |  |
| 2.7 | TZKNBK 4/1401  /13 (1) analogia | Gzymsy z wykonaniem krawędzi naroży z cegieł, gzymsy  okalające kominy  R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | m | 40,34 |  |  |
| 2.8 | TZKNBK 4/1901  /10 analogia | Wymurowanie drabinek kominiarskich | szt | 7,00 |  |  |
| 2.9 | KNR 401/531/4  analogia | Uzupełnienie obróbek blacharskich na styku z połacią dachową  R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | m2 | 21,74 |  |  |
| 2.10 | KNR 202/617/6  (2) analogia | Uszczelnienie uszczelniaczem dekarskim styku obróbki z  kominem | m | 54,34 |  |  |
| 2.11 | TZKNBK  3/101/4 | Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji żelbetowych  prostych- szaowanie czapek kominiarskich | m2 | 14,13 |  |  |
| 2.12 | TZKNBK  3/201/1 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - siatka z prętów  zbrojeniowych | kg | 200,76 |  |  |
| 2.13 | TZKNBK  3/301/13 | Betonowanie czapek kominiarskich | m3 | 2,12 |  |  |
| 2.14 | KNR 401/531/4 | Pokrycie czapek kominowych blachą | m2 | 19,00 |  |  |
| 2.15 | KNR 401/621/1  analogia | Impregnacja powierzchni cegieł | m2 | 88,91 |  |  |
| 2.16 | KNR 217/145/3  (1) | Montaz nasad kominowych | szt | 14,00 |  |  |
| 2.17 | KNR 508/604/5 | Montaż instalacji odgromowej | m | 120,16 |  |  |

strona nr: 2